Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen ohne Seitenwände. Die

symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip

"plug-and-play". Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen.,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können. Der hierbei gebildete Innenraum

läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schränke ist

unbegrenzt möglich: seitlich, nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck. Vertikal geteilte

Stahlblechsichttür vorne, in RAL 7035, mit geschäumter

Dichtung, 180°-Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Scheibe

parsolgrau getönt. Fonttüre mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder

inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.

Vertikal geteilte Rücktür, aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter

Dichtung, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgiff  und

Sicherheitsschließung 3524 E. Türen durch integrierten

Vierkantrohrrahmen, mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm versteift.,

Stangenverschluss vierfach verriegelt.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 180°.

Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten.

482,6 mm (19")-Profilschienen verkröpft, oben und unten an

tiefenvariablen Einbauwinkeln verschraubt,

für optimalen Freiraum zum seitlichen Rangieren von Kabeln.

Ebenenabstand 500 mm. Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel

mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch die symmetrische

Rahmenabmessung ist der einbau der Bodenbleche auch um 90° gedreht in

der Schranktiefe zur optionalen seitlichen Kabeleinführung möglich.

100 mm Sockel  vorne und hinten mit belüfteten Blenden, seitliche

Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung aller Flachteile auf den

Gehäuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen vormontiert.

2 System-Chassis als Transportsicherung auf der inneren

Befestigungsebene.



Lose beigelegt sind:

4 Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten,

4 Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen für die

innere Befestigungsebene (einsetzbar in Breite und Tiefe), 10 Stück

Kabelführungsbügel aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6

(leitend),50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur Schrankanreihung.



Material: Stahlblech



Oberfläche:Elektrophorese tauchgrundiert, Flachteile

und Türen zusätzlich pulverlackiert RAL 7035

Bodenbleche und 19"- Profilschienen, Chassis

verzinkt, chromatiert



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830260
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
