Ausschreibungstext für Offenes Verteilergestell, 47 HE, mit zölligen


Offenes Verteilergestell, 47 HE, mit zölligen

Befestigungsebenen (lichte Breite 450 mm,

Befestigungsmaß 465 mm)





Offenes Verteilergestell für Netzwerkverteilung,

Kabelmanagement, Serverstation etc. Verschraubte,

zerlegbare Konstruktion basierend auf selbsttragenden

482,6 mm (19")-Montageprofilen (lichte Breite 450 mm,

Befestigungsmaß 465 mm). Dach- und Bodenrahmen, über

zöllige Montagerahmen zu einer tragenden Einheit

miteinander lösbar verbunden.  Der Ausbau erfolgt über

zwei stufenlos tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen

mitintegrierter  25 mm Systemlochung.  Ebenenabstand  im

Lieferzustand 745 mm. Offener Dachrahmen mit 3

aufgesetzten Kabelführungswannen,  offener Bodenrahmen

mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Dach- und Bodenrahmen mit innen umlaufender

Systemlochung für individuellen Ausbau,  2

Systemchassis in der Breite montiert. Belastbarkeit

einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack. Das

System ist anreihbar,  Montage eines Sockels optional

möglich.



Lieferumfang:  Gestell inkl. Nivellierfüßen, 3 St.

Kabelführungswannen



Material:  Stahlblech, Montagerahmen Elektrophorese

tauchgrundiert,   Flachteile lackiert,  RAL 7035



Abmessungen BxHxT: 600x2200+100x1000 mm



Maximale Ausbauhöhe:   47 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Offenes Verteilergestell, 47 HE, mit zölligen   TE 7000942
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
