Ausschreibungstext für Anschlußleiste 230 Volt


Anschlußleiste 230 Volt



Anschlußleiste 230 Volt



für den Einbau in Netzwerkschränke mit 25 mm

DIN-Maßrasterung oder stufenloser Befestigung. Der uneingeschränkte

Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Längsreihe möglich.

Die Anschlußleiste ist VDE/GS geprüft.

Ausführung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC

- Max. Belastung: 16 A

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlußkabel: 2 m lang H05VV-F3G1

- Steckdosen: 12 Stück



Länge: 793 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlußleiste 230 Volt   DK 7208510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
