Ausschreibungstext für Outdoorgehäuse CS Toptec mit Wärmetauscher


Outdoorgehäuse CS Toptec mit Wärmetauscher



Doppelwandiges Gehäusesystem zur Außenaufstellung,

komplett montiert mit Wärmetauscher.

Grundgehäuse mit Tür vorne und hinten, rechts

scharniert, 3-Punkt-Verriegelung durch

Ergoform-S-Padlock und Sicherheitsschliessung.

Gehäuse: symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion

aus Edelstahl, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten

abgerundet. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen

für platzsparenden Innenausbau.

Tür mit integriertem Wärmetauscher 85 W/K, am

Einbaurahmen der Tür befestigt, 3 mögliche

Allseitig überstehendes Dach von oben mit Transportösen

verschraubt, gegen Sicherheitsschrauben austauschbar.

Dach zusätzlich von Türen gesichert, kann auch nach

Lösen der Sicherheitsschrauben nicht vom geschlossenen

Schrank entfernt werden.

Seitenwände belüftet, innere Seitenwand von Außen am

Gehäuserahmen verschraubt, Außenwand eingehängt, vom

überstehenden Dach gegen Demontage gesichert.

Sockel inkl. zwei  verschraubter Flanschplatten zur

Kabeleinführung, front- und rückseitige Sockelblenden

verschraubt.

Dach: Höhe 45 mm mit allseitigem Überstand 22 mm

Sockel: 100 mm

Abmessung

Grundgehäuse:,,BxHxT 800 x 1600 x 650 mm

Gesamtgehäuse:,,BxHxT 894 x 1745 x 744 mm

Material

Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301

Tür, Seitenwand, Sockel, Dach: Aluminium AlMg3

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart für komplettes Gehäuse:

IP 55 nach EN 60529 / 10.91 NEMA 12 wird erfüllt

Technische Daten Wärmetauscher:

Geräteabmessungen: ,,,,BxHxT 500x1000x500 mm

Spez. Wärmeleistung: ,,,,100 W/K

Bemessungsbetriebsspannung:,,48 V/DC

Temperaturbereich:,,,,-33 bis + 65 °C

Schutzart nach EN 60 529:,,IP 55 (Innenkreislauf zu

Außenkreislauf)

Material (Gehäuse):,,,,Aluminium lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoorgehäuse CS Toptec mit Wärmetauscher   CS 9774410
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
