Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene mit Messung


Power System Modul Stromschiene mit Messung





Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und

dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch

eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht

das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale

Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze

Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte

Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar,

z.B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 2m Schiene können 6 Steckdosenmodule eingesetzt

werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 36

Steckplätze verfügbar. Die PSM-Schiene misst die

Wirkleistung und den Strom aller 3 Phasen. Die Anzeige

erfolgt lokal auf einem Display. Die PSM-Schiene ist in

Verbindung mit dem CMC-TC über gängige Protokolle

(SNMP, http) fernverwaltbar und konfigurierbar. Messung

und Überwachung des Stromes pro Phase. Min./Max.-

Grenzwerte sind einstellbar. Messbereich 0-16 A.

Messung und Überwachung der Leistung pro Phase.

Min./Max.-Grenzwerte einstellbar. Messbereich 1-6 kW.

Alarmmeldung durch blinkendes Display.

Fernadministration der PSM-Schiene, Remote-Grenzwerte

verändern und überwachen, SNMP-Trap-Meldung bei Alarmen



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)

installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK7856.011 nachgerüstet werden. Die

Einspeisung erfolgt über eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-

Anschlußkabel mit IEC309 Drehstromstecker ist

verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrüstbar.



3-phasiger Überspannungsschutz:



Pro 3-phasige Einspeisung ist ein Überspannungsschutz

verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch

nachgerüstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle Der Überspannungsschutz ist für die

Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert.



Technische Ausstattung:



Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis Zwei

getrennte Stromkreise pro Trägerschiene Der redundante

Stromkreis 2 ist komplett potenzialgetrennt von

Stromkreis 1 Durch die Steckrichtung der

Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der Stromkreis

1 oder der redundante Stromkreis 2 verwendet eingesetzt

werden soll. Steckdosenmodule können im laufenden

Betrieb nachgerüstet werden Jedes Modul wahlweise mit /

ohne integrierten Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt







Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung:

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene mit Messung   DK 7856016
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
