Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, mit Sichttür


TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, mit Sichttür





Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend

auf einem  selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das  Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige

Montagerahmen zu einem  tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden. Steckbare,

verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung

3524 E.  Sichttür vorne, 4 mm Einscheibensicherheitsglas,

Stahlblechtür hinten. Beide  inkl.

Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschließung 3524  E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°.  Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit  inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar.  Der

Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare

482,6 mm(19") - 19.-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos

frei wählbar.  Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.  Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels

ist optional  möglich.

Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und

Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech,

Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Abmessungen: BxHxT: 800x2000x600 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, mit Sichttür   TE 7000525
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
