Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank





Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-

and-play-Technik. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

können, der hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B.

zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt

möglich: seitlich, nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck.Vorne Aluminium-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im Rahmenprofil

integriert sind die Scharniere und ein umlaufender,

offener Kabelkanal (optional versachliessbar).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180°. Inkl. Designgriff für Profilhalbzylinder

(30/10) mm. Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°. Zwei System-Chassis in der Schranktiefe, in die

innere Montageebene eingehangen und mit je einer

Schraube gesichert. Dachblech abnehmbar, mit

aufgeschäumter Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert. 3-fach geteiltes Bodenblech inkl.

Schiebeblech zur Kabeleinführung. Die Anordnung der

Einzelbleche ist frei wählbar. Zusätzlich sind die

Einzelmodule gegen bereits vorbestückte Lüftermodule

oder Module mit Bürstenleisten zur Kabeleinführung Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm T.: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7920770
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
