Ausschreibungstext für CMC-Steckdosenleiste


CMC-Steckdosenleiste



Produkthinweise

CMC-Steckdosenleiste mit integriertem

:- Entstörfilter

:- Überspannungsschutz

:- Meldekontakt

Bei auftretenden Störungen durch Überspannung werden

die angeschlossenen aktiven Netzwerkkomponenten

geschützt. Mit dem Relais-Meldekontakt kann die

Unterspannung und eine Störung durch Überspannung über

das CMC im Netzwerk (SNMP-Trap) gemeldet werden. Die

Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne Lampe an der

Leiste angezeigt. Die zweite Schutzeinrichtung ist der

Entstörfilter, der als passives Element die

hochwertigen Geräte schützt.

Technische Daten

Anzahl Steckdosen: 9 St.

Länge der Leiste: 650 mm

Bemessungsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom: 16 A

Relais Alarmausgang: RJ 10-Buchse

Relais Belastbarkeit: 50 Volt DC 100 mA

Überspannungsschutz:

Ableiter der Anwendungsklasse: D

Stoßstromfestigkeit je Leiter: 2,5 kA

Maximale Stoßstromfestigkeit: 8 kA



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-Steckdosenleiste    7200630
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
