Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,



DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen und Seitenwänden. Die

symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt

angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln

zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw.

gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete

Innenraum läßt sich z.B. zu

Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung

mit einer zusätzlichen Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:

seitlich, nach vorne

und hinten, übereinander, sowie über Eck.

Vorne Design-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°.

Inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter

Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster

von 25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Drehgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°.

Abschließbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung 3524

E.

Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten.

19.-Profilschienen

verkröpft, oben bzw. unten am Gehäuserahmen an

horizontaler Einbauschiene

verschraubt, dadurch optimaler Kabelrangierraum

seitlich. Ebenenabstand 500 mm.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.

Ein Bodenblech vorne als Sichtblende montiert,

hinterer Bereich offen.

Durch die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst

ein Einbau um 90° gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen

Kabeleinführung möglich.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belüftete Blenden,

seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen.

2 System-Chassis als Transportsicherung auf innerer

Befestigungsebene.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich

von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung,

4 Kabelabfangschienen für innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe),

10 Stück Kabelführungsbügel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend), 50

Innensechsrund-Schrauben

M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,   DK 7830200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
