Ausschreibungstext für Versorgungsanschlussleitung


Versorgungsanschlussleitung

für Fan Control System (FCS ) und

Fan Alarm System (FAS )





Wenn kundenseitig 24 V oder 48 V DC zur

Verfügung stehen, können die Systeme

FCS/FAS über die Versorgungsanschlussleitung

mit Energie (max. 48 V DC) versorgt werden.

Dadurch werden für die Applikation keine

Netzteile benötigt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Versorgungsanschlussleitung   DK 7320813
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
