Ausschreibungstext für Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und


Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und



Elektronikkomponenten

Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und

Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-

Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus siebenfach

profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem

modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme

mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5

mm starkem Stahlblech. Modular ausbaubarer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum

identische Sicherheitsschließung auch bei Einsatz

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung -

12321 -.

Rückwand aus Stahlblech zur Wandbefestigung inklusive

Wandhaltern. Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau über

die komplette Rackbreite, höhenvariabel 1 Paar 482,6 mm

(19")-Profilschienen vorne, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert. Die in

Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrüche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausführung bestücken. Zur Verfügung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabeleinführung

sowie komplett bestückte, anschlußfertige Lüftermodule,

zur

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert, Flachteile

in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018.

Abmessungen: Für Schränke (BxHxT) 600 mm x 600 mm x

400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und   QR 7523132
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
