Ausschreibungstext für Netzwerkschrank, vormontiert 43 HE/ 77 SU


Netzwerkschrank, vormontiert 43 HE/ 77 SU



Vormontierter Netzwerkschrank, Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

Dachblech, Bodenblech und Rückwand aus Stahlblech, Sichttür vorne.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die stufenlose,

höhenvariable Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist

komplett zerlegbar. Fronttür aus Stahlblech

Lose beigelegt sind:

4 Distanzbolzen zur Anhebung des Lüftungsdoms, 4 Kabelabfangschienen

für Schrankbreite, 4 Kabelabfangschienen für Schranktiefe, 10

Rangierbügel 105 x 70 mm,

50 Käfigmuttern mit Schrauben und Kunststoffscheibe, 25 Aufklippsmuttern

mit Schrauben.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, umlaufende Profile RAL 5018.

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 + 125 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank, vormontiert 43 HE/ 77 SU   FR 7891120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
