Ausschreibungstext für Rittal PDR-Flex


Rittal PDR-Flex

PDR-Flex (7857950)   BHT: 800x2000x400mm





Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung

als Niederspannung- Stromverteilung im

Rechenzentrumsumfeld. Das PDR-Flex  wird

kundenspezifisch ausgebaut sowie komplett

vorverdrahtet und geprüft geliefert. Das Rack verfügt

über eine elektrische Grundausrüstung die

kundenspezifisch komplettiert wird.



Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25

mm, im Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet. Türen: Front-Sichttür

Die Tür ist durch einen Stangenverschluss vierfach

verriegelt, inklusive Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich.  Dach und Boden:  Das Dachblech ist

geschlossen. Der  Boden offen, inkl. Bodenbleche zur

Kabeleinführung. Die Seitenwände sind mit dem

Schrankrahmen verschraubt. Alle verschraubten

Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich

und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.

Optional ist ein Dachblech zur Kabeleinführung von

oben erhältlich. Falls benötigt, kann ein Sockel

(Höhe: 100/200mm) als Zubehör geliefert werden.

Innenausbau:  Ausbau mit Rittal ISV Module für

Reiheneinbaugeräten, NH

Sicherungs-Lastschaltleisten-Module, sowie den

entsprechenden Berührungsschutzabdeckungen. (Ausbau

kann je nach kundenspezifischer Ausführung

variieren). Rechts ein 200mm breiter

Kabelführungsraum mit 4 C-Profilschienen zur

Fixierung. Abdeckung durch eine schwenkbare

Sichtblende. technische Ausstattung: Die elektrische

Grundausrüstung umfasst die 3 phasige Einspeisung auf

vier NH Gr.00 Sicherungslasttrenner, montiert auf

Sammelschiene, sowie je eine N+PE Schiene.  Die

Bestückungsvorbereitung umfasst 4 Reihen des ABB

Smissline Geräteeinbausystems(max. 160A/Schiene) für

die entsprechenden ABB Leitungsschutzschalter (6A bis

32A unterschiedliche Auslösecharakteristik möglich),

sowie weitere ABB Smissline Komponenten wie z.B.

Fehlerstromschutzschalter, Überspannungsableiter und

Motorschutzschalter). Jede der 4 Reihen verfügt über

22 Einbauplätze (22TE).  Die Abgänge sind mit 6mm"

Kupferlitze auf bezeichneten (nummerierten)

Reihenklemmen geführt. Max. Phasenstrom 32A  Durch

das ABB Smissline System sind nachträgliche

Änderungen bzw. Erweiterungen möglich, ohne das es zu

langen Unterbrechungszeiten kommt. Der PDR-Flex wird

komplett vorverdrahtet und geprüft geliefert.



Die Bestückung mit Einbaugeräten ist vom Kunden vorab

mitzuteilen, damit der PDR-Flex entsprechend

vormontiert angeboten und geliefert werden kann.

Material Rack: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2000 x 400 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal PDR-Flex   DK 7857950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
