Ausschreibungstext für Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke) nach Schutzart IP 55



Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen. Kabelrangierraum mit abnehmbaren

Blenden. Türen: 2 mm Stahlblech, mit geschäumter

Dichtung, mit Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster

Lochung, Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668, (bei einflügliger Tür: Türanschlag

wechselbar) Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,

nachrüstbar auf 180°. Rückwand: 1,5 mm Stahlblech,

abnehmbar, mit aufgeschäumter Dichtung Dachblech: mit

aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar Seitenwände

(Zubehör): 1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter

Dichtung und Befestigungsschrauben zum seitlichen

Abschluß. Alle Teile sind zur Befestigung von

Erdungsbändern vorbereitet. Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Tableaus, Erdungsbänder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, 180° Scharniere,

Stromverteilungskomponenten Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Außenabmessung ( B x H x T): 400 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke) nach Schutzart IP 55   PS 4415210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
