Ausschreibungstext für Vormontiertes Standgehäuse für Netzwerk-


Vormontiertes Standgehäuse für Netzwerk-

und Elektronikkompon.



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular Komplett

vormontierte Erdung aller Flachteile am Gehäuserahmen

gem. VDE. Zum zusätzlichen Lieferumfang des Gehäuses

gehören jeweils zwei montierte  Kombischienen, zur

Kabelabfangung in der Schranktiefe, wie in der

Schrankbreite, wahlweise mit Kabelbindern oder

Kabelschellen. Beigefügt sind dem Schrank außerdem 10

Kabelrangierbügel, 105 x 70 mm, sowie 50 Käfigmuttern

M6, mit Schrauben M6 und Kunststoffunterlegscheiben.

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen:(BxHxT) 800 mm x 2000 mm x 800 mm, Rackhöhe

inkl. Sockel 2100 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Standgehäuse für Netzwerk-   QR 7528100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
