Ausschreibungstext für Externer Bypass für 1phasige USV


Externer Bypass für 1phasige USV





Der externe Bypass schaltet Verbraucher

unterbrechungsfrei von der USV Spannungsversorgung auf

die Netzspannungsversorgung um. Diese Umschaltung

erfolgt manuell. Der Einsatz eines externen Bypass ist

bei kritischen Lasten notwendig, da nur so

gewährleistet werden kann, dass bei der Wartung der USV

die Last weiter mit Spannung versorgt werden kann. Der

externe Bypass verfügt über eine integrierte

Unterverteilung mit 3 mal 2 Stück IEC320/C13 Ausgängen

mit thermischer Überlastsicherung 10 A sowie einen

IEC320/C19 Ausgang mit 16 A thermischer Überlastsicherung.



Fabrikat: Rittal
Typ: Externer Bypass für 1phasige USV   DK 7857440
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
