Ausschreibungstext für Schranküberwachungssystem


Schranküberwachungssystem



Computer-Multi-Control (CMC)

Regel-Funktion:

#NAME?

Relais-Ausgängen. Beide Relais-Ausgänge sind

stromüberwacht und melden einen Kabelbruch. Die

Spannungsversorgung der Lüfter wird überwacht.

Heizungsregelkreis über Temperatursensor 1/2 mit dem

Relais Ausgang 1. Ausgang Relais 1 kann auch über SNMP

angesteuert werden. Überwachung/Messung von:

- Temperaturüberwachung 1 über Temperatursensor 1,

- Temperaturüberwachung 2 über Temperatursensor 2 ,

#NAME?

- freier analoger Sensoreingang 1 (4-20) mA

- freier analoger Sensoreingang 2 (4-20) mA

#NAME?

#NAME?

#NAME?

- Überwachung von USV 1, digitaler Eingang

- Überwachung von USV 2 digitaler Eingang

Steuerung von:

- Türverriegelung (optional in Verbindung mit

Kartenleser oder

Codeschloß),

Der Zugangs-Code kann über SNMP kontrolliert werden.

Die Verwaltung der Zugangs-Codes erfolgt über RS232

oder Telnet.

- Alarm-Ausgang, frei programmierbarer

Relais-Alarmausgang, steuerbar über SNMP.

Ein-/Ausgänge: ( voreingestellt / programmierbar )

2 NTC Temperatureingänge

2 analoge Eingänge 4-20mA

7 digitale Eingänge

3 Relais-Ausgänge

2 Lüfter-Ausgänge

1 Spannungsüberwachung AC

Erweiterbarkeit: ( programmierbar )

16 NTC Temperatureingänge

16 digitale Eingänge

4 Relais-Ausgänge

6 Spannungsüberwachung AC

Alarmmeldungen des CMC: ( voreingestellt /

programmierbar )

- optischer Alarm mit 2 LED#s 3farbig

#NAME?

#NAME?

#NAME?

- 4 Trap-Meldungen über SNMP mit Alarm-Matrix

Alle Alarmmeldungen sind frei konfigurierbar

Aufbau:

-Stahlblechgehäuse 1 HE x 19 Zoll (482,6 mm) x 105 mm

gemäß DIN 41494 Teil 5, IP40 nach EN 60529

-Frontplatte mit Anzeige (5x LED + LCD-Display/

2x20 Zeichen/Klartext) und Bedienelementen

(Folientastatur, 3fach)

Netzversorgung Weitbereichseingang 48-230 Volt +/- 10%,

oder Notebook

-Rückseitig Netzanschluß mit Kaltgerätestecker IEC 320

Anschlüsse der Peripheriekomponenten (Sensoren,

Aktoren) mittels Klemmanschlüsse/Steckverbinder

(verschraubbar) Ethernetanschluß RJ 45 (10 Base T)

- Bereitgestellte Versorgungsspannung 24 VDC/100 mA mit

Thermosicherung.

- Temperatureinsatzbereich:+5 C° bis +45 C°

Schnittstelle/Protokoll/Anwendungen:

- Netzwerkadapter/Ethernet, 10BaseT, TCP/IP,

SNMP mit IP-Berechtigung, Telnet mit Passwortschutz,

TFTP

- RS 232- Schnittstelle Parametrierung mit

Passwortschutz

- I2C-Bus, Power-I2C-Bus (RJ45)

Bedienung:

#NAME?

#NAME?

Notebook o.ä. über RS 232 Schnittstelle.

#NAME?

( Telnet / SNMP) möglich.

Software:

Die Software und Parametrierung für den Benutzerstart

ist werkseitig im Flash-Programmspeicher geladen.

Die MIB für Netzwerkmanagmentsysteme ist auf der

beiliegenden 3,5 Zoll-Diskette gespeichert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schranküberwachungssystem   DK 7200100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
