Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8


Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8



50 mm hohes Dachblech mit umlaufenden Lüftungsschlitzen zur passiven Belüftung.

Schiebewinkel hinten zur Kabeleinführung.

Eine optionale seitliche bzw. vordere Kabeleinführung ist mittels der symmetrischen Rahmenkonstruktion durch das Drehen

des Dachbleches möglich.

Gummiprofil zur Fixierung der Kabelbündel und -stränge am schiebbaren und festen Winkel.

Eine aktive Belüftung ist durch den einfachen Unterbau eines Lüfterbleches auch nachträglich möglich.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: B: 600 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8   DK 7826662
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
