Ausschreibungstext für Racklöschsystem DET-AC Plus short, 1 HE


Racklöschsystem DET-AC Plus short, 1 HE





Löschsystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrüherkennung zum Einbau in die 482,6 mm (19")

Ebene von Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 800 mm.

Als Löschmittel wird Novec1230 (Warenzeichen von 3M)

verwendet, welches umweltfreundlich und nicht

personengefährdend ist. Das Rack muß die Schutzart

IP55 erfüllen (geschlossene Türen und verschraubte

Seitenwände erforderlich|). Ein Einsatz mit dem

Rittal LCP ist möglich. Desweiteren kann auch ein

angereihtes Rack in die Überwachung und Löschung mit

einbezogen werden, wenn das gesamte Schrank-

innenvolumen 3m³ nicht überschreitet. Das Löschsystem

verfügt über ein LC-Display zur Statusanzeige.

Alarmmeldungen (Vor-/Hauptalarm) können, sowohl

mittels potentialfreier Kontake, aber auch in

Verbindung mit dem Rittal CMC-TC

Schranküberwachungssystem weitergeleitet werden. Eine

eigenständige USV mit einer Überbrückungszeit von bis

zu 4 Stunden ist für den sicheren Betrieb bei

Stromausfall integriert. Montagematerial zur

Integration in die 482,6 mm 819")Ebene wird mitgeliefert, die

Türkontakte (CMC-TC Zugangssensor 7320.530 VE= 2St.),

sowie ein Netzkabel sind gesondert zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 620mm (ohne

überstehende Teile)

Löschmittelfüllmenge: 3,2 kg (Novec1230)

Spannungsversorgung: 115-230 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 °C (Betrieb)

Schutzart: IP20

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 /

Löschmitteltank: Aluminium

HINWEIS:

Das Löschsystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Racklöschsystem DET-AC Plus short, 1 HE   DK 7338110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
