Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE



Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,



zum Einbau von 16 geschirmten und ungeschirmten ACO-Bausätzen, incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtung



Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE   DK 7193035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
