Ausschreibungstext für Erdungsschiene / Potentialausgleichsschiene


Erdungsschiene / Potentialausgleichsschiene



Für den Einbau in Netzwerkschränken oder Wandverteiler-Gehäusen. Die

Erdungsschiene aus E-Cu 57 hat zwei Isolatoren,

20 Erdungsanschlüsse M5 und zwei Erdungsanschlüsse für 25 mm². Die

Strombelastbarkeit der Schiene beträgt 200 A.



Länge der Erdungsschiene: 450 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Erdungsschiene / Potentialausgleichsschiene   DK 7113000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
