Ausschreibungstext für Belüftete Sichttür für TS


Belüftete Sichttür für TS



Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich

gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,

gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,

180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Scharniere mit unverlierbaren

möglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belüftete Sichttür für TS   DK 7824201
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
