Ausschreibungstext für Geräteboden für Festeinbau


Geräteboden für Festeinbau



Geräteboden für den Festeinbau am Gehäuserahmen. Der

Geräteboden wird durch besondere Befestigungsstücke

direkt innerhalb der Umkantungen des Rahmenprofils

befestigt, was eine Maximierung der nutzbaren

Stellfläche ermöglicht. Durch einfaches einhängen und

sichern Plug-and-play-Technik. Der Geräteboden

verfügt über Belüftungsschlitze, welche den

Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten

begünstigen.



Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: B: 600 mm  T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden für Festeinbau   DK 7828680
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
