Ausschreibungstext für Zahlencodeschloß


Zahlencodeschloß



Zugangssteuerung mittels Zahlencode in Verbindung

mit elektromagnetischer Verriegelung.

Im CMC können vierstellige Zahlen eingegeben werden.

Diese Zahlen sind für den Zugang berechtigt. Der eingegebene

Code an der 12- Tastenfolie des Codeschlosses

 wird über den I²C-Bus an das CMC bzw. an das

Netzwerk-Management-System übertragen.

Stromaufnahme max. 20 mA. 24 V DC.



Fabrikat: Rittal
Typ: Zahlencodeschloß   DK 7200342
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
