Ausschreibungstext für Sichtblenden für Netzwerkschränke


Sichtblenden für Netzwerkschränke



Die 47 HE Sichtblenden aus 1,5 mm Stahlblech, werden zur Abdeckung des Freiraums bei Einbau von mittig befestigten

482,6 mm (19")-Profilschienen in 800 mm breiten Netzwerkschränken mit Schnellverschlüssen von vorne montiert.



Für Schrankbreite 800 mm und 47 HE Profilschienen

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichtblenden für Netzwerkschränke   DK 7262535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
