Ausschreibungstext für PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,


PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,

3-phasig





Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes  Rack mit einer vertikalen Trägerschiene

und dreiphasiger Einspeisung 3x32A32A.  Durch die

vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über

die ganze Schrankhöhe genutzt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Die Stromschiene

ist komplett verdrahtet, mit integrierten 16A

Leitungsschutzschaltern Klasse C.  Einspeisung: Über

ein Anschlusskabel 2m mit rotem 32A CEEKon-Stecker In

die 2000mm lange PSM Schiene können max. 6 PSM Module

eingesteckt werden. Zusätzlich werden Einsteckmodule

benötigt.



- Für Schrankhöhe 2000 mm

- 6 Leitungsschutzschalter 16A Klasse C

- Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb

nachgerüstet werden

- Spannungsbereich einphasig 230VVAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

- Max. Strom pro Einspeisung 1x32A

- Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

- B x H x T [mm]: 60 x 1895 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,   DK 7856323
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
