Ausschreibungstext für Patch-Panel 1 HE für LWL-Spleißbox


Patch-Panel 1 HE für LWL-Spleißbox

24 Port E-2000/SC





Für Kupplung: E-2000, E-2000 Duplex

(für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte

der Einbauplätze zur Verfügung), oder SC

Anzahl der Einbauplätze: 24 1 HE



Befestigungsmaß: 400 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 1 HE für LWL-Spleißbox   DK 7241024
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
