Ausschreibungstext für NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2


NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2





NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2

bis 400A, 3polig, für Abgang oben / unten,

mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung ( MSÜ )

für Montageplattenaufbau

Anschlussart

Rahmenklemme , Rundleiter 95 bis 300qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 10 - 20mm

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 2   SV 9344240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
