Ausschreibungstext für Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke


Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke



Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke

Ausführung: max. Belastung 100 kg



Geräteböden, BxT 471 x 600 mm, in 2 mm starker Stahlblechausführung; zum

Einbau in 600 mm breite Netzwerkschränke.

Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die

Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden.

Die Geräteboöden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm

Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken

mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen: BxT 471 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke   DK 7466035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
