Ausschreibungstext für Serverschrank 24 HE / 44 SU


Serverschrank 24 HE / 44 SU



Serverschrank, 24 HE / 44 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpressprofil.Mit abnehmbaren

Dachblech, belüfteter Rücktür aus Stahlblech, belüfteter Sichttür vorne,

montierten Seitenwänden.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die stufenlose,

höhenvariable Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist

komplett zerlegbar. Fronttür mit Lüftungsschlitzen

zur passiven Belüftung aus Stahlblech mit 4 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Gelochte

Stahlblechtür hinten, zur passiven Belüftung,

mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwände mit Schnellverschluß,

Fahrbarer Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne

ausziehbare Füße mit Auszugsgriff zur Vergrößerung

der Stellfläche. Kabeleinführung im Sockel von hinten durch Ausbruch mit

Bürstenleisten, Kabelführung hinten im Schrank

durch Schiebeblech mit Gummiklemmprofil, Kabelabfangung mit Kabelbindern

an der montierten Kabelabfangschiene. Zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 24 HE, am Gehäuserahmen vorne und zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 24 HE am Gehäuserahmen

hinten montiert. Sternpunktförmige Erdung aller Flachteile auf

Potentialausgleichsschiene.



Lieferung komplett montiert incl. Seitenwänden, incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehör.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, außen struktur,

elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminium-Strangpressprofil und

Druckgußeckstücke RAL 5018.



Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank 24 HE / 44 SU   FR 7880120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
