Ausschreibungstext für Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE


Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE





für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen

Montageebenen, ohne zusätzlichen HE Verlust, wenn

die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht

überschreiten. Zur Befestigung sowohl an verkröpften

als auch L-förmigen Profilschienen und 482,6 mm (19")

- Montagerahmen. Die Gleitschienen werden

jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und

zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am

482,6 mm (19")-Raster befestigt.



482,6 mm (19")-Ebenenabstand:

390 - 550 mm



Belastbarkeit:

20 kg statische Last



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lieferumfang:

VE = 2 St.

Inkl. Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE   DK 7063750
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
