Ausschreibungstext für 482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel


482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel





Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für

L-förmige Profilschienen und ähnliche

Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen

und zur Unterstützung schwerer Einbauten.

19"- Ebenenabstände von 600-900 mm, Belastbarkeit

150 kg.

Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter

Komponenten, verfügen

die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über

die gesamte Tiefe.

Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von

der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der

19"- Systemlochung erhalten

und stehen der optionalen Verschraubung der

Einbaukomponenten zur Verfügung.



Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Best.-Nr. DK: 5501.480

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel   DK 5501480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
