Ausschreibungstext für Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage


Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage





Kompakte Stromverteilungsschiene zur schnellen und

einfachen Montage in jedem Server-Rack.

Die Montage erfolgt am Schrankrahmen oder seitlich

der 482,6 mm (19")Ebene.

So werden keine HE für die Stromverteilung benötigt.

Über zwei 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker wird die

Switched PDU zwei mal 1-phasig mit Strom versorgt.

Am Ausgang werden 2 x 16 Steckplätze IEC 60 320 C13

bereitgestellt.

Die Switched PDU kann über eine Web-Oberfläche

konfiguriert und überwacht werden.

Zusätzlich kann dies über Telnet oder serielle

Konsole geschehen.

Durch die vorhandene Userverwaltung mit

Passwortschutz ist der Zugriff nur autorisierten

Personen möglich.

Dort können die vorhandenen Ausgänge zur besseren

Übersicht einzeln benannt und auch einzeln ein- und

ausgeschaltet werden.

Hierzu können auch Gruppen mit mehreren Ausgängen

gebildet werden.

Über SNMP oder Email können Meldungen über wichtige

Ereignisse wie Überstrom oder Stromausfall an mehrere

Empfänger gesendet werden.

Eine 7-Segment LED-Anzeige am Gerät zeigt zudem die

aktuelle Last des Einganges an. Diese wird unter 10 A

auf 0,1 A genau angezeigt und ab 10 A auf 1 A genau.

In der Schiene sind die erforderlichen Sicherungen

für jede Einspeisung enthalten.

Die Rittal Software RiWatchIT wird von der Smart PDU

nicht unterstützt.

Es wird ein Einbausatz zur Schrankmontage

mitgeliefert.

Ein zusätzliches Slave-Modul kann auf Anfrage

ebenfalls geliefert werden.



Technische Daten:

Abmessungen: BxHxT:  45 x 1270 x 57 mm

Gewicht: 8,0 kg

Betriebstemperatur:  0 bis +40°C

Umgebungsfeuchte: 10 bis 90%

Netzanschluss: 230 V AC, 50-60 Hz

Einspeisung: 2 x 32 A

Approbation: CE



Anschlüsse:

32 x IEC 60 320 C13

1 x RJ-45

1 x serieller Anschluss



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005, RAL 7035

auf Anfrage

,,   Steckdoseneinsätze aus Kunststoff



Lieferumfang:



·,,1 Switched Power Distribution Unit

·,,Befestigungsmaterial

·,,Alle benötigten Anschlusskabel ca. 3 m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage   DK 7856550
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
