Ausschreibungstext für Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher, 1200mm Tiefe


Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher, 1200mm Tiefe



Die Kühlleistung des Luft-/Wasser-Wärmetauschers ist

durch den modularen Aufbau auf bis zu 20kW

schrittweise erweiterbar.  Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wärmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerüstet werden (z.B. um die

Kühlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die

seitliche Kaltluftzufuhr gewährleistet eine

gleichmäßige Kühlung des 19. Equipments. Auch bei

geöffneten Schranktüren (z.B. für die Wartung) ist die

Kühlung gegeben. Wahlweise sind ein oder zwei

Serverracks kühlbar. Luft-/Wasser-Wärmetauscher und

Serverrack sind räumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert. Der

Wasseranschluß kann über á. AG flexibel nach

unten oder hinten erfolgen.  Eine Netzwerkeinbindung

für Monitoring/Einstellung aller technischen

Parameter ist möglich.

Nutzkühlleistung: max. 20 kW

Luftvolumenstrom: ca. 1000m3/h mit zwei Lüftern pro

Modul

Abmessungen: BHT 300x2000x1200 mm

lichte Ausbauhöhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhöhe von 2000 mm)

Spannung: 230/115V, 50/60Hz

Gewicht: max. 160kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301230 oder gleichwertig

Menge,,,,Einheit,,,,Einheitspreis (EP),,,,Gesamtpreis

(GP) ,,,,,,,,,,,,,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher, 1200mm Tiefe   SK 3301420
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
