Ausschreibungstext für RITTAL PLS Endabdeckung


RITTAL PLS Endabdeckung



für den seitlichen Berührungsschutz des RITTAL PLS Aufbaus bis 800 A,

zur einfachen Clipmontage an SV 3500.000.

Bemessungsstrom: 800 A

Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 100 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: RITTAL PLS Endabdeckung   SV 3501000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
