Ausschreibungstext für NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau


NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau



mit elektronischer Sicherungsüberwachung.

Typ: Gr. 1

Bemessungsbetriebsstrom: 250 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 690 V AC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 2,5 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom

bei Schutz durch Sicherungen: 50 kA

Bemessungseinschaltvermögen mit Sicherung: =/1 der Sicherungseinsätze

nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermögen nach

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3: AC 23 B . 400 V

                                AC 23 B . 500 V

Mechanische Lebensdauer: > 1000 Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur: - 25 °C bis + 55 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94 - VO

Pvmax./Schmelzeinsatz: 22 W

Leitungsabgang: oben / unten

Anschlußart:

Schraubanschluß M10 bis 150 mm2

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 3 . 5 Nm

Leiteranschlußschraube: 15 . 20 Nm

Sicherungsüberwachung: ohne LED

Material

Einsteckdeckel: glasfaserverstärktes Polyamid

Berührungsschutz: glasfaserverstärktes Polyamid

Trennerchassis: glasfaserverstärktes Polyamid

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer

Approbationen: Prüfung gem. VDE 0660/107 bzw. IEC 947/3



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau   SV 3409300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
