Ausschreibungstext für Verdrehschutz für Kabelführungsbügel


Verdrehschutz für Kabelführungsbügel



Zur individuellen Befestigung von Kabelführungsbügeln

Rittal (DK 7111.000, DK 7111.900,

DK 7112.000) an Profilschienen, Montagerahmen

oder Flachteilen. Die Montage kann im 25 mm-

System-Lochraster an Profilschienen sowie an der

Systemlochung 10,5 x 12,5 mm des 482,6 mm (19")

-Montagerahmens erfolgen. Er ist variabel montierbar und

lässt sich an der Systemlochung jeweils in

90°-Schritten drehen.

Die formschlüssige Aufnahme des Rangierbügels

in den integrierten Nuten ermöglicht die Aufnahme

großer Kräfte in allen Richtungen.



Material:

Kunststoff



Farbe:

RAL 7035



Lieferumfang

VE = 10St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Verdrehschutz für Kabelführungsbügel   DK 7111100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
