Ausschreibungstext für Outdoor-Wandgehäuse


Outdoor-Wandgehäuse



Doppelschaliges Außengehäuse aus Aluminium zur Mast-

oder Wandbefestigung, bestehend aus einem Außengehäuse

mit Kiemenbelüftung, Sicherheitsschließung und einem

abschließbaren Innengehäuse mit Montageplatte.

Innengehäuse:



Korpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und

geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der

Türöffnung. Verschraubte Flanschplatte oben (BxT 302 x

122 mm) und unten (BxT 182 x 52 mm). Aufnahme für

Thermostatbefestigung oben links.  Tür: 2 mm Aluminium,

aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und

verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel 180°,

Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung



Montageplatte: 2 mm Aluminium



Außengehäuse:

Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und

Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts

und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im

Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur

Belüftung. Verschraubte Flanschplatte unten. Rückseitig

außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur Aufnahme

einer Mastbefestigung. Gehäusehaube mit Griffmulde.

Material

Innengehäuse, Außengehäuse und Montageplatte:

Aluminium AlMg3



Oberfläche

Innengehäuse und Außengehäuse: pulverbeschichtet in

RAL 7035



Montageplatte: chromatiert



Abmessungen:

Innengehäuse: BHT 580 x 580 x 333 mm

Außengehäuse: BHT 630 x 780 x 380 mm



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Wandgehäuse   CS 9791045
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
