Ausschreibungstext für Schranküberwachungssystem CMC-TC ISDN Unit


Schranküberwachungssystem CMC-TC ISDN Unit



Zum Aufbau z.B. eines redundanten Über-

tragungsweges, kann die Unit zur Alarm-

weitermeldung als SMS verwendet werden.

Erforderlich zum Betrieb des Modules ist

ein ISDN-Anschluss. Es können bis zu vier

Zielrufnummern eingestellt und den

Ereignissen zugeordnet werden. Achtung,

es kann immer nur ein Tool .ISDN Unit.,

.GSM Unit. oder .Display. an eine Processing

Unit II angebunden werden.



In den Ländern mit .SMS im Festnetz. kann

ebenfalls diese Variante der Alarmmeldung

verwendet werden. Weiter ist mit .SMS im

Festnetz. das Steuern von Schaltausgängen

über eine SMS möglich.

Die Spannungsversorgung wir über die

Processing Unit realisiert.



Weitere Funktionen, soweit diese vom

Provider zur Verfügung gestellt werden:

Fax

EMail

Voice Mail



Voraussetzung ISDN-Anschluss:

DSS1 (Euro-ISDN) muss auch bei Anschluss

an ISDN-Anlage zur Verfügung gestellt werden

Punkt zu Mehrpunkt Konfiguration



Hinweis:

Es kann immer nur ein Tool .ISDN Unit.

"GSM Unit" oder Display an eine Processing

Unit angeschlossen werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schranküberwachungssystem CMC-TC ISDN Unit   DK 7320830
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
