Ausschreibungstext für DK-Monitor-Tastatur-Schublade


DK-Monitor-Tastatur-Schublade



Für die sichere und platzsparende Serveradministration

vor Ort wurde diese kompakte 1 HE Konsole entwickelt.

Besonderheit

an dieser kompakten Lösung ist, dass trotz der geringen

Abmessungen eine 19"-Tastatur inklusive Nummernblock

und Touchpad

intergriert werden konnte. Durch die geringe Tiefe der

Einheit von nur 490mm, ist der Einbau in Schränke der

Tiefe

600-1000mm problemlos möglich. Die mitgelieferten

Einbausätze ermöglichen eine Anpassung an einen

vorhandenem Ebenenabstand

von 530-850mm der 19 Zoll-Ebenen. Im geschlossenen

Zustand ist die Schublade abschließbar und somit vor

unbefugten

Zugriff geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten

Zustand zu vermeiden wird das Backlight automatisch

abgeschaltet.

Der beleuchtete Hauptschalter befindet sich, leicht

zugänglich  an der Frontseite. Die Einheit besitzt ein

deutsches



Technische Daten Gehäuse*:

- Material: Stahlblech lackiert, RAL 7035

- Abmessungen: 1 HE, 490 mm tief

- Tiefenvariabler Einbau in Schränke/Gehäuse im Bereich

von 600 - 1000 mm Tiefe

- Schublade von vorne ausziehbar

- Monitor ein-/aufklappbar

- Frontseitig geschlossen und abschließbar zum Schutz

vor unbefugtem Zugriff und vor Schmutz

- Bedienelemente frontseitig

- Teleskopschienen mit integrierte Sicherung die

verhindert, dass die Schublade eingefahren werden kann,

ohne das die

Bildschirmklappe vorher geschlossen wurde

- Serienmäßig 19 Zoll-Tastentastatur mit Touchpad

Mouse, deutsche Belegung, optional mit Trackball,

weitere Tastaturen auf Anfrage

- Netzteil mit Wide Range Eingangsspannung von 90 - 260

VAC

- 24 Monate Garantie

- PS 2 Verbindungskabel in verschiedenen Längen



Technische Daten Monitor*:

- 15,1 Zoll TFT Bildschirm

- Schutzglasscheibe für Monitor (entspiegelt)

- Helligkeit: 250 cd/m²

- On Screen Display

- VGA + SVGA im Vollbild

- Max. Auflösung 1024 x 768

- Kontrastverhältnis 400:1

- Monitor schaltet sich beim Einklappen automatisch ab

- Anschlüsse rückseitig:

- Videoeingang: D-Sub, 15polig

- Tastatur/Mouse: jeweils PS/2

- Kaltgeräteanschluss für Netzspannung



*Technische Änderungen vorbehalten



Abmessungen: B.: 482,6 mm H.: 44 mm T.: 490 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-Monitor-Tastatur-Schublade   DK 7063975
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
