Ausschreibungstext für FM-Kleinverteiler


FM-Kleinverteiler



FM-Kleinverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, zweiteiliges Gehäuse, bestehend aus Wandteil und Abdeckhaube, zur Aufnahme

von LSA-Anschluß- und Verteilersystemen, maximal 100 DA. Wandteil mit Befestigungsbohrungen zur Wandmontage, vorbereitet

für die Aufnahme von LSA-Montagewannen und Montagebügeln zum Bestücken mit LSA-Plus-, Trenn-, Anschluß- oder Durchschaltleisten.

Mit zwei Bürstenleisten oben und unten zur Kabeleinführung, zwei montierten Kammleisten oben und unten zur Zugentlastung

und zwei Rangierbügel zur systemgerechten Führung der Fernmeldekabel. Das Wandteil nimmt maximal 100 DA auf. Die Abdeckhaube

besitzt eine Einhängevorrichtung und zwei gegen Sicheheitsschließungen austauschbare Doppelbartverschlüsse.



Material Stahlblech

Lackierung: elektrophorese tauchgrundiert und lackiert in RAL 7035, außen struktur.



Abmessungen: B: 300 x H: 500 x T: 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Kleinverteiler   DK 7052035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
