Ausschreibungstext für High Performance Package HPP5 (DK 7337.550)


High Performance Package HPP5 (DK 7337.550)





Komplett vormontiertes Schranksystem mit Schutzart

IP54 zur Verwendung als Serverrack sowie in

Mischanwendungen mit zusätzlicher aktiver

Netzwerktechnik in Industrieumgebungen. Zu Verwendung

kommt ein robusteres verwindungssteifes Rahmengerüst.

Das Rack ist mit Stromverteilung, USV-Anlage sowie

einem Schranküberwachungssystem ausgestattet.  Zur

aktiven Klimatisierung kommt ein LCP (Liquid Cooling

Package) angereiht zum Einsatz.

Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen.

Türen:

Front-Sichttür und Stahlblech-Rücktür. Türen sind

durch einen Stangenverschluss vierfach verriegelt,

vorne mit Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist möglich. Die Rücktür (mit

montiertem Kühlgerät) ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschließung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°.

Dach und Boden:

Das Dachblech ist geschlossen. Der  Boden

geschlossen, inkl. Bodenbleche, mit Gummiklemmprofil

zur Kabeleinführung. Der Sockel mit einer Höhe von

100mm ist vorne geschlossen und hinten mit einer

Bürstenleiste ausgestattet. Die Seitenwände sind

verschraubt, um die Schutzart des Schrankes zu

gewährleisten. Alle verschraubten Beplankungsteile

mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet

zur Befestigung von Erdungsbändern.

Die wassergekühlte Luft des LCPs

wird an der Vorderseite vor die 482,6 mm (19")-Ebene geführt,

und rückseitig durch Lüfter wieder dem LCP zugeführt.

Innenausbau:

Je ein 482,6mm (19") Befestigungsrahmen

vorne und hinten montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")

Lochung gemäß EIA 310-D. Rahmen ist stufenlos

tiefenvariabel. Max. statische Belastung der 482,6 mm (19")

Profilschienen: 1000 kg

Technische Ausstattung:

Stromverteilung: Das modulare System ermöglicht eine

Grundausstattung mit einer vertikalen Trägerschiene

aus Aluminium und einphasiger Einspeisung. Durch die

vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über

die ganze Schrankhöhe genutzt werden.

In die Trägerschiene können Steckdosenmodule

eingerastet werden. Durch den berührungsgeschützten

Aufbau der Stromschiene müssen

nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Im Schrank sind 2 Module (1x C13 6fach

Kaltgeräte und 1x 4fach Schuko) vorinstalliert.

Zusätzliche Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Länderausführungen verfügbar, z.B. Kaltgeräte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in

der Schiene gemischt einsetzbar. USV:

USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung von

2x6000VA (2x4200W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit jeweils 2 Batterie-Packs. Die

Überbrückungszeit beträgt 8min bei 100% Last. Das

Batterie-Pack hat eine Lebensdauer von 5 Jahren (nach

EUROBAT) Jedes USV-Modul hat eine Bauhöhe von 2 HE

und jedes Batterie-Pack hat eine Bauhöhe von 3HE.

Zudem wird ein Hotswap-Chassis für 3 USV-Systeme

verbaut. Dieses dient zur Umschaltung von USV-Betrieb

zu normalem Netzbetrieb im Wartungsfall. Ein

Stromverteilungssystem mit 2 32A CEEkon Kupplungen

dient zur direkten Anbindung zur Trägerschiene. Zur

Überwachung über das Netzwerk ist jeweils eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit

integriert. Alle Betriebsparameter des USV-Systems

sind über ein Webinterface abrufbar. Zum

automatischen Shutdown werden 2

RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit können 2

Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen können

erworben werden. Zum Anschluss an ein entsprechend

vorgesichertes Stromnetz wird ein 1-phasiges

Anschlusskabel (32 A) nach IEC 309 in einer Länge von

3m mitgeliefert.  Kühlung: Rittal LCP

Luft/Wasser-Wärmetauscher Die Kühlleistung des

Luft-/Wasser-Wärmetauschers ist durch den modularen

Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise erweiterbar.

Durch optionale Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wärmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerüstet werden (z.B. um die

Kühlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewährleistet eine

gleichmäßige Kühlung des 482,6 mm (19")-Equipments. Auch bei

geöffneten Schranktüren (z.B. für die Wartung) ist

die Kühlung gegeben. Luft-/Wasser-Wärmetauscher und

Serverrack sind räumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluss kann über Außengewinde flexibel

nach unten oder hinten geführt erfolgen.

Eine Netzwerkeinbindung für Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist möglich. Schranküberwachungssystem:

Modular aufgebautes System, welches mit

Temperatursensor, und Zugangskontrolle ausgestattet

ist. Zur Überwachung der Kühlung wird eine

Überwachungseinheit an das Überwachungssystem

angebunden. Das System verfügt über einen

integrierten Webserver, das Übertragungsprotokoll ist

TCP/IP sowie SNMP. Die Konfiguration und Abfrage ist

über http sowie Telnet möglich. Zur Überwachung ist

kostenlose Management-Software verfügbar, das System

kann jedoch ebenfalls per mitgelieferten MIB an

andere Anwendungen angebunden werden. Weitere

Sensoreinheiten können integriert werden um das

System zu erweitern. Optional können Störmeldungen

auch per GSM, ISDN oder analoges Modem übertragen

bzw. abgefragt werden.



Als zusätzliches Zubehör werden chromatierte

Rangierbügel, Schaumgummi (2x2000 mm) zur vertikalen

Abdichtung der vorderen 482,6 mm (19")-Ebene und

Kabelverriegelungen für Kaltgerätestecker lose

mitgeliefert.

Material Rack: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und 482,6 mm (19")Rahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2100 x 1200 mm (42 HE,

31 HE verfügbar)



Stromschienensystem:

·,,Netzanschluss IEC 309-Stecker   (32 A)

·,,Spannungsbereich einphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

·,,Max. Strom pro Einspeisung 1x 32A

·,,Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

·,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

·,,Schutzart IP20



·,,H-Profil in Aluminiumausführung

·,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

·,,Leistung: 2x6000VA (2x8400W)

·,,Spannung: 230V (160-276V)

·,,Ein-/Ausgangsbuchsen: Harting HanQ

·,,Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

·,,Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

·,,Crest-Faktor: 3:1

·,,Überlastverhalten: 110%-130% für 10s



Schranküberwachung:

·,,Modularer Aufbau, flexibel erweiterbar

·,,Integrierter Webserver zur Konfiguration

·,,10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

·,,Zugriff per https, telnet, seriell

·,,Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC sekundär

·,,kostenlose Managementsoftware

·,,Überwachung von Temperatur, Zugang

·,,Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges Modem

abrufbar



Klimatisierung:

·,,Kühlleistung nach DIN 3168: 9000W

·,,Schutzart IP54 (Innenkreis), IP34 (Außenkreis)

·,,Abmessungen: BHT 300x2100x1200 mm

·,,lichte Ausbauhöhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhöhe von 2000 mm)

·,,Spannung: 230/115V, 50/60Hz

·,,Gewicht: max. 160kg





VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: High Performance Package HPP5 (DK 7337.550)   DK 7337550
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
