Ausschreibungstext für USV Modul 40kW/45kVA


USV Modul 40kW/45kVA





Das USV-Modul eignet sich für den Einsatz im Rittal

PMC-Rack (PMC Power Modular Concept) und unterstützt

Standard-Batterie-Typen. Es handelt sich um eine

transformatorlose, echte online, Double Conversion USV

mit statischem Bypass. Der Einsatz eines Boosters

anstelle des Transformators ermöglicht nicht nur eine

kompaktere Bauweise sondern auch einen besseren

Wirkungsgrad und führt somit zur Reduzierung der

Betriebskosten. Jedes USV-Modul besitzt sowohl ein

eigenes Bedienfeld und eine eigene CPU als auch ein

Leistungsmodul und einen eigenen statischen Bypass.

Diese Dezentrale Parallel Architektur (DPA)

gewährleistet eine höchstmögliche Verfügbarkeit durch

.echte. Redundanz.  Durch die eigene Intelligenz der

Module, können diese im laufenden Betrieb integriert

werden. Eine Erweiterung der Anlage ist somit jederzeit

möglich. Die Modularität ermöglicht zudem eine einfache

Anpassung an kundenspezifische Anforderungen und eine

hohe Investitionssicherheit.



Technische Details:

- Abmaße 643 x 225 x 700 (BxHxT)

- Gewicht < 50 kg

- Eingangsspannung 3 x 400V/230V+N

- Eingangsfrequenz 35-70Hz

- Eingangsleistungsfaktor 0,99

- Ausgangsspannung 3 x 400V/230V+N

- Ausgangsfrequenz 50Hz oder 60Hz

- Ausgangsleistungsfaktor 1,0

- ECO-Mode Wirkungsgrad 98%

- Online-Technologie

- Doppel-Umwandlung ohne Transformator

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Norm IEC 62 040-1-1:2003

- Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

- Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

- relative Luftfeuchte 95% (nicht kondensierend)



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Modul 40kW/45kVA   DK 7857240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
