Ausschreibungstext für TS 8-Transpondergriff


TS 8-Transpondergriff



mit integriertem Transponderfreigabe-System

Der elektromagnetische TS 8 - Transponder-

Griff kann in den TS 8 - Schrank nachgerüstet

werden.

Der Griff ist mit einer integrierten

Funktransponderlösung ausgestattet. Dabei ist

der Transponderempfang mit Batterie im

Gehäuse des Griffes integriert. Es wird

außer dem Transpondersender kein weiteres

Zubehör wie zum Beispiel zusätzliche

Elektronik, Kabel, Netzteil etc. benötigt.

Ein notwendiger Batterieservice wird

akustisch angezeigt.

Der Griff wird im genullten Zustand aus-

geliefert, so dass er mit jedem Transponder-

sender zu öffnen ist.

Technische Daten:

Elektronik: SimonsVoss Schließelektronik 3061

Stromversorgung: SimonsVoss Lithium Batterie 3,6 V

Batterie-Lebensdauer: 20.000 . 25.000 h

Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +45 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: TS 8-Transpondergriff   DK 7320960
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
