Ausschreibungstext für High Performance Package HPP6 (DK 7337.560)


High Performance Package HPP6 (DK 7337.560)





Komplett vormontiertes Schranksystem mit Schutzart

IP54 zur Verwendung als Serverrack sowie in

Mischanwendungen mit zusätzlicher aktiver

Netzwerktechnik in Industrieumgebungen. Zu Verwendung

kommt ein robusteres verwindungssteifes Rahmengerüst.

Das Rack ist mit Stromverteilung, USV-Anlage sowie

einem Schranküberwachungssystem ausgestattet.  Zur

aktiven Klimatisierung kommt ein LCP (Liquid Cooling

Package) angereiht zum Einsatz.

Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm,

im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen.

Türen:

Front-Sichttür und Stahlblech-Rücktür. Türen sind

durch einen Stangenverschluss vierfach verriegelt,

vorne mit Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist möglich. Die Rücktür (mit

montiertem Kühlgerät) ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschließung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°.

Dach und Boden:

Das Dachblech ist geschlossen. Der  Boden

geschlossen, inkl. Bodenbleche, mit Gummiklemmprofil

zur Kabeleinführung. Der Sockel mit einer Höhe von

100mm ist vorne geschlossen und hinten mit einer

Bürstenleiste ausgestattet.

Die Seitenwände sind verschraubt, um

die Schutzart des Schrankes zu gewährleisten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsbändern. Die wassergekühlte Luft des LCPs

wird an der Vorderseite vor die 482,6 mm (19")-Ebene geführt,

und rückseitig durch Lüfter wieder dem LCP zugeführt.

Innenausbau: Je ein 482,6mm (19") Befestigungsrahmen

vorne und hinten montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")

Lochung gemäß EIA 310-D. Rahmen ist stufenlos

tiefenvariabel. Max. statische Belastung der 482,6 mm(19")

Profilschienen: 1000 kg

Technische Ausstattung:

Stromverteilung: Das modulare System ermöglicht eine

Grundausstattung mit zwei vertikalen Trägerschiene

aus Aluminium und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trägerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermöglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene können

die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe genutzt

und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant

(z.B. von einer USV) versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Im Schrank sind 2

Module (2x C13 6fach Kaltgeräte und 2x 4fach Schuko)

vorinstalliert. Zusätzliche Steckdosenmodule sind in

verschiedenen Länderausführungen verfügbar, z.B.

Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

USV:

Dieses Rack ist für 3 USV-Module mit 2+1 Redundanz

geeignet. Das Triple-Rack umfasst das Gehäuse,

Batterien und eine Verteilung von bis zu 60kW.

Zusätzlich sind bereits die statischen Bypässe

integriert. Vormontiert sind 2x16kW Module. Die

USV-Module eignen sich für den Einsatz im Rittal

PMC-Rack (PMC Power Modular Concept) und

unterstützen Standard-Batterie-Typen.

Es handelt sich um eine transformatorlose,

echte online, Double Conversion USV mit

statischem Bypass. Der Einsatz eines Boosters

anstelle des Transformators ermöglicht nicht nur

eine kompaktere Bauweise, sondern auch einen

besseren Wirkungsgrad und führt somit zur

Reduzierung der Betriebskosten.

Jedes USV-Modul besitzt sowohl ein

eigenes Bedienfeld und eine eigene CPU als auch ein

Leistungsmodul und einen eigenen statischen Bypass.

Diese Dezentrale Parallel Architektur (DPA)

gewährleistet eine höchstmögliche Verfügbarkeit durch

.echte. Redundanz. Durch die eigene Intelligenz der

Module, können diese im laufenden Betrieb integriert

werden. Eine Erweiterung der Anlage ist somit

jederzeit möglich. Die Modularität ermöglicht zudem

eine einfache Anpassung an kundenspezifische

Anforderungen und eine hohe Investitionssicherheit.

Batterien mit einer Autonomiezeit von7+7 Minuten sind

ebenfalls enthalten. Der Betriebszustand eines jeden

Moduls wird über ein separates Display in der

Fronttür angezeigt. Zusätzliche Module können im

laufenden Betrieb integriert werden, ohne dass vorher

auf Bypass geschaltet werden muss (hot swappable).

Die 12-fach Unterverteilung ist zum Einsatz in

Kombination mit den modularen USV gedacht. Die

Server-Racks können kabelgebunden mit DK7857.1XX

durch Plug and Play-Technologie direkt angeschlossen

werden. Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Standardmäßig sind verschiedene Längen erhältlich.

Zur Überwachung über das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit

integriert. Alle Betriebsparameter des USV-Systems

sind über ein Webinterface abrufbar. Zum

automatischen Shutdown wird 1 RCCMD-Softwarelizenz

mitgeliefert, somit kann 1 Server bei

Stromunterbrechung geregelt heruntergefahren werden.

Weitere Lizenzen können erworben werden. Kühlung:

Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher Die Kühlleistung

des Luft-/Wasser-Wärmetauschers ist durch den

modularen Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise

erweiterbar. Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wärmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerüstet werden (z.B. um die

Kühlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewährleistet eine

gleichmäßige Kühlung des 482,6 mm (19")-Equipments. Auch bei

geöffneten Schranktüren (z.B. für die Wartung) ist

die Kühlung gegeben. Luft-/Wasser-Wärmetauscher und

Serverrack sind räumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluss kann über Außengewinde flexibel

nach unten oder hinten geführt erfolgen.

Eine Netzwerkeinbindung für Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist möglich.  Schranküberwachungssystem:

Modular aufgebautes System, welches mit

Temperatursensor, und Zugangskontrolle ausgestattet

ist. Zur Überwachung der Kühlung wird eine

Überwachungseinheit an das Überwachungssystem

angebunden. Das System verfügt über einen

integrierten Webserver, das Übertragungsprotokoll ist

TCP/IP sowie SNMP. Die Konfiguration und Abfrage ist

über http sowie Telnet möglich. Zur Überwachung ist

kostenlose Management-Software verfügbar, das System

kann jedoch ebenfalls per mitgelieferten MIB an

andere Anwendungen angebunden werden. Weitere

Sensoreinheiten können integriert werden, um das

System zu erweitern. Optional können Störmeldungen

auch per GSM, ISDN oder analoges Modem übertragen

bzw. abgefragt werden. Als zusätzliches Zubehör

werden chromatierte Rangierbügel, Schaumgummi (2x2000

mm) zur vertikalen Abdichtung der vorderen 482,6 mm (19")

-Ebene und Kabelverriegelungen für Kaltgerätestecker lose

mitgeliefert.

Technische Details:

Rack:

·,,Material: Stahlblech

·,,Oberflächenausführung: Elektrophorese

tauchgrundiert

·,,Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

·,,Systemchassis und 482,6 mm (19")Rahmen verzinkt, chromatiert

·,,Abmessungen (B x H x T): 800 x 2100 x 1200 mm (42

HE, 31 HE verfügbar)

Stromschienensystem:

·,,Netzanschluss Wago-Stecker   (3x16 A)

·,,Spannungsbereich einphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

·,,Max. Strom pro Einspeisung 3x 16A

·,,Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

·,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

·,,SchutzartIP20

·,,H-Profil in Aluminiumausführung

·,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60

Schranküberwachung:

·,,Modularer Aufbau, flexibel erweiterbar

·,,Integrierter Webserver zur Konfiguration

·,,10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

·,,Zugriff per https, telnet, seriell

·,,Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC sekundär

·,,kostenlose Managementsoftware

·,,Überwachung von Temperatur, Zugang

·,,Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges Modem

abrufbar

Klimatisierung:

·,,Kühlleistung nach DIN 3168: 16000W

·,,Schutzart IP54 (Innenkreis), IP34 (Außenkreis)

·,,Abmessungen: BHT 300x2100x1200 mm

·,,lichte Ausbauhöhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhöhe von 2000 mm)

·,,Spannung: 230/115V, 50/60Hz

·,,Gewicht: max. 160kg

USV Rack 60kW

·,,Abmaße 600 x 2100 x 1000 (BxHxT)

·,,Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhängig von der

Bestückung des Racks.

·,,Schrankgerüst und Gehäuseteile tauchgrundiert in

RAL7035

·,,perforierte Stahlblechtür vorne

·,,geeignet für 8/12 und 16/20kW USV-Module

·,,maximal drei Module mit 2+1 Redundanz

·,,maximale Aufnahme von 3x60 x 7/9Ah

·,,Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

·,,Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

·,,relative Luftfeuchte 95%

·,,Batterien können integriert werden

Hinweis:

Der Anschluss der USV-Anlage an das öffentliche

Stromnetz muss gemäß den regionalen Bestimmungen

durch eine befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese

Leistung ist nicht im Leistungsumfang von Rittal

enthalten| Die Inbetriebnahme der USV setzt den

vorherigen Anschluss an das öffentliche Stromnetz

voraus.

USV Modul 16kW/20kVA

·,,Abmaße 482,6 mm (19" ) x 225 x 700 (BxHxT)

·,,Gewicht < 30 kg

·,,Eingangsspannung 3 x 400V/230V+N

·,,Eingangsfrequenz 35-70Hz

·,,Eingangsleistungsfaktor 0,99

·,,Ausgangsspannung 3 x 400V/230V+N

·,,Ausgangsfrequenz 50Hz oder 60Hz

·,,Ausgangsleistungsfaktor 1,0

·,,ECO-Mode Wirkungsgrad 98%

·,,Online-Technologie

·,,Doppel-Umwandlung ohne Transformator

·,,Klassifizierungscode VFI-SS-111

·,,Norm IEC 62 040-3

·,,Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

·,,Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

·,,relative Luftfeuchte 95% (nicht kondensierend)

Unterverteilung 19" -USV, modular

Die 12-fach Unterverteilung ist zum Einsatz in

Kombination mit den modularen USV gedacht. Die

Server-Racks können kabelgebunden mit DK7857.1XX

durch Plug and Play-Technologie direkt angeschlossen

werden. Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Standardmäßig sind verschiedene Längen erhältlich.

·,,482,6 mm (19"), 6HE

·,,12 Abgänge dreiphasige 400V/50Hz mit 10A

·,,Lasttrenner zum Abschalten

·,,Leitungsschutzschalter 10A pro Phase



Fabrikat: Rittal
Typ: High Performance Package HPP6 (DK 7337.560)   DK 7337560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
