Ausschreibungstext für Dachblech belüftet für TS für BxT 600x1000


Dachblech belüftet für TS für BxT 600x1000

zweiteilig





Ein Dachblech mit Kabeleinführung inkl.

Befestigungsmaterial.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen(B x T): 600 mm x 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech belüftet für TS für BxT 600x1000   DK 7826609
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
