Ausschreibungstext für Dachblech mit Lüftungsdom


Dachblech mit Lüftungsdom



Dachblech aus Stahlblech für Netzwerkschränke mit einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 800 mm, mit einem Ausschnitt

und einem 25 mm hohen, gelochten Lüftungsdom zur passiven Belüftung. Zur aktiven Belüftung kann ein Lüftereinsatz mit

zwei aktiven Lüftern nachgerüstet werden, der auf neun aktive Lüfter erweitert werden kann.



Material: Stahlblech

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035.



Für Schrankmaße BxT: 800 x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech mit Lüftungsdom   FR 7884000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
