Ausschreibungstext für Sichtblenden, scharniert für Netzwerkschränke


Sichtblenden, scharniert für Netzwerkschränke



Die Sichtblenden werden zur Abdeckung des Freiraums bei Einbau von 482,6 mm (19")- Profilschienen, metrischen (535

mm) Profilschienen oder 482,6 mm (19")-Schwenkrahmen seitlich links und rechts am Gehäuserahmen von 800 mm breiten

und 2.000 mm hohen Netzwerkschränken montiert. Durch die Scharnierung ist eine optimale Zugänglichkeit zum seitlichen



Für Schrankbreite 800 mm und Schrankhöhe 2.000 mm, 43 HE / 77 SU

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichtblenden, scharniert für Netzwerkschränke   FR 7943000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
