Ausschreibungstext für Anschlusskabel für Netzteil mit IEC 320


Anschlusskabel für Netzteil mit IEC 320

Kaltgerätbuchse,,,,,,





Länderausführung: Großbritannien

Spannung: 230 V

Das Anschlusskabel 230 V mit Schukostecker

und Kaltgerätstecker dient zum Anschluss an:

- CMC-TC Master

- 24 V Netzteil für Processing Unit II

- Lüftereinheit aktiv für TE

- Climate Unit (angeschlossener Lüfter)

- Spannungswächter

- Erweiterungseinheit Spannung



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlusskabel für Netzteil mit IEC 320    7200211
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
