Ausschreibungstext für Schallschutzkit für TS


Schallschutzkit für TS





Schallschutzdämmmatten zum Ausrüsten bzw.  Nachrüsten

bestehender Netzwerkschränke. Die Dämmmatten lassen

sich durch ihre selbstklebende Rückseite bequem an

den vorhandenen Flächen fixieren. Der Schall wird

absorbiert, was eine signifikante Schallreduktion

ermöglicht. Der Kit ist ausgelegt zur

Schallreduktion von Dach, Seitenflächen und

Rückseite eines Schranks der Abmessung BHT 800 x 2000

x 800 mm. Andere Größen sind durch individuellen

Zuschnitt möglich.

Für TS BxH: 800 x 2000 mm

Material: Polyurethan, Rückseite selbstklebend

Materialstärke: 20 mm

Baustoffklasse nach DIN 4102: B1

Farbe: Lichtgrau

Lieferumfang: Inkl. Distanzbolzen zur Schallent-

kopplung des Dachblechs.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schallschutzkit für TS   DK 7824650
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
